



**REMPLISSAGE DE LA FLECHETTE SWIFT**

1. Dévisser le pompon arrière
2. Introduire la tirette de remplissage et la visser au piston situé au fond du tube
3. Reculer la tirette en butée arrière et la bloquer
4. Dévisser la canule
5. Remplissage de la fléchette avec le produit à injecter
6. Visser la canule
7. Placer le manchon obturateur
8. Relâcher la tirette de remplissage

**ENTRETIEN**

1. Après utilisation rincer à l’eau chaude la fléchette
2. Vérifier l’état de la fléchette
3. Nettoyer à l’eau savonneuse puis, sécher et huiler.
4. Brosser le pompon, le remplacer si nécessaire
5. **Si la fléchette fuie démonter et nettoyage du piston et du tube,**
6. Dévisser la vis Allen située à l’arrière de la fléchette
7. En tirant sur le pompon désolidarisé le bouchon arrière
8. Nettoyage du piston, du tube et du ressort à l’eau savonneuse.
9. Sécher et graisser l’intérieur du tube et le joint torique du piston à la graisse SUPER-LUB
10. Remonter le bouchon du pompon et remettre la vis Allen.
11. Contrôler le bon fonctionnement de la fléchette
12. Si nécessaire changer le joint torique.

**Tirette de remplissage**